Obecnie istniejące ujęcie pracuje na studniach:

* studnia nr 4 wydajność 40 m 3. studnia z lat 70
* studnia nr 5 A wydajność 40 m 3 dopuszczalna 60 m 3 – studnia z 2021r

pompy zawieszone na głębokościach:

* nr 4 na wys. 16 m
* nr 5A na wys. 18,5 m.

rurociągi między studnią 4 a SUW stalowy Ø 100

między studnią 5A PEHD Ø 110 - nowy rurociąg