Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy i modernizacja drogi gminnej nr 133002N w miejscowości Kleszczewo Etap IV

Zadanie obejmuje m.in. wykonanie:

Długość odcinka IV etapu inwestycji j.w – 145m;

Szerokość jezdni asfaltowej 5,00m, szerokość poboczy 0,50m (obustronnie)

1. Uzupełnienie, profilowanie i utwardzenie istniejącej podbudowy kruszywa: 725m2
2. Wykonanie nawierzchni asfaltowej – warstwa wiążąca AC11W gr 4cm, warstwa ścieralna AC11S gr 4cm : 725m2
3. Wykonanie poboczy i zjazdów żwirowych 160m2
4. Odtworzenie rowków odwadniających 100mb

Zakres prac projektowych znajduje się na terenie działki nr 126 obr. Kleszczewo – własność Inwestora: Gmina Miłki.

### Konstrukcja jezdni

Przyjęto konstrukcję nawierzchni jezdni o nawierzchni asfaltowej:

* warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S o grub. 4 cm,
* warstwa wiążąco-wyrównawcza z betonu asfaltowego AC11W o grub. 4 cm

### Konstrukcja zjazdu i poboczy

Przyjęto konstrukcję nawierzchni zjazdów:

* mieszanka kruszywa naturalnego z 50% domieszką kruszywa łamanego grub. 15 cm